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                                                                                                                   Caracas, 08 de Mayo de 2008.   
                                  DISTANCIA DE ACARREO

Definición Acarreo


Se entiende por Distancia de Acarreo, la distancia total a la que es transportado un material de corte.
Tipo: 


Según la forma de pago y tomando en consideración, que no siempre el material producto del corte en los movimientos de tierra, va a utilizarse para hacer rellenos o terraplenes en unos casos por no necesitarse y entonces el exceso de material se bota; y en otros casos por ser más conveniente y económico botar el material de los cortes y obtener material de mejor calidad en zonas próximas, se puede definir:
· Distancia de Acarreo Libre.
· Distancia de Sobreacarreo.


El Acarreo Libre


Como la distancia máxima a la que puede transportarse un material estando el costo de la operación  de transporte incluido en los costos del corte.

El Sobreacarreo


Como la distancia a transportar, adicional a la del Acarreo Libre, y por la cual se fija un precio distinto, al de la operación de corte.


El Acarreo Libre actual es de 200 metros y como se mencionó esta incluido en el pago de la excavación y corte;  en el caso del Sobreacarreo la Unidad de medición será dependiendo del caso metros cúbicos por cada 50 metros de distancia (m3/50m) o metros cúbicos por cada kilómetro (m3/Km.)
                                                                        Bibliografía:
                                                                        Ing. Jacob Carciente; Carreteras Estudio y Proyecto.


En el caso de materiales de obra como bloques, cabillas, madera, piedra, arena, cemento y demás materiales, se entiende por Transporte del Material como el traslado de los materiales desde el lugar de despacho del proveedor, hasta el lugar designado en la obra para su descarga o almacenamiento.  



El Acarreo de ser necesario, corresponderá al transporte del material desde el punto de descarga o almacenamiento hasta el lugar de la obra donde se requiera su uso. 

                                                      ________________________________
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