A.- Pautas Generales de las Guías Referenciales de Costos.
Las Guías Referenciales de costos del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fueron creadas como herramienta de apoyo a los Ingenieros, empresas agremiadas e Instituciones del estado; que requieren estimar los costos de una obra.

Es importante aclarar que en vista del infinito universo de proyectos y obras que pueden planificarse y ejecutarse; fue necesario establecer los lineamientos bajo los cuales se procedería a la elaborar los diferentes análisis de precio y por lo tanto las bases de las Guías Referenciales de Costos.

Algunos de los lineamientos básicos que se tomaron en cuenta para la elaboración de las Guías Referenciales de Costos fueron y son los siguientes:

· La metodología a utilizar para la estimación de los costos de las partidas es la Análisis de Precio Unitario.
· Todas las partidas deben de cumplir con la normativa vigente entre ellas la normativa para la descripción, unidades de medida y codificación de las partidas.

· Las partidas serán elaboradas estrictamente en base a las especificaciones y recomendaciones de la norma y siguiendo un esquema de costos austero, que garantice la completa integridad, operatividad y seguridad de la unidad construida.

· Existen límites en cuanto a la magnitud y tipo de obras que pueden estudiarse y contabilizarse mediante las Guías Referenciales de Costos; las guías fueron pensadas para estimar los costos de construcción de proyectos de mediana y pequeña envergadura y de esta forma colaborar con un número mayor de usuarios. Todo proyecto con características especiales o únicas debe ser presupuestado en base a sus requerimientos particulares por un Profesional especialista en estimación de costos de contrición.
· Los Rendimientos que aparecen en los diferentes Análisis de Precio Unitario de las Guías Referenciales de Cotos del  Colegio de Ingeniero de Venezuela son el fruto de un estudio realizado en diferentes obras en ejecución; gracias a la colaboración de las empresas constructoras, instituciones gubernamentales y representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
B.- Breve descripción de las Guías Referenciales de Costos 

B.1.- Guía de Edificaciones
La Guía de Edificaciones recopila todas las partidas necesarias para ejecución de un proyecto de edificación (Vivienda unifamiliares, viviendas multifamiliares (Edificios hasta de 5 plantas), escuelas y liceos, pequeños galpones o talleres, dispensarios, obras de servicios y cualquier otra edificación de características similares).

La Guía de Edificaciones consta actualmente con 1.789 partidas cuya estructura general es como sigue:

E.332.000.120

 m3

Concreto de f´c= 200 kgf/cm2 a los 28 días, acabado corriente,  para la construcción de vigas de carga y macizados.
B.2.- Guía de Reparaciones, Reformas y Mantenimiento de edificaciones 
 
Existentes
La Guía de Reparaciones, Reformas y Mantenimiento de edificaciones Existentes; cuenta con casi todas las partidas de la Guía de Edificaciones mas las partidas referentes a la reparaciones y mantenimiento de edificaciones.

Debido a que las tareas contempladas en la Guía de Reparaciones, Reformas y Mantenimiento de edificaciones Existentes, se llevan a cabo en áreas que se encuentran en operación y con movimiento de personal, existen condiciones que por imposición del propietario o por las condiciones en el sitio incomodan o entorpecen la libre ejecución de las tareas y el traslado o movimiento de los materiales y equipos. Esto genera una disminución en la eficiencia del personal y los equipos que ejecutan los trabajos; por lo tanto, los rendimientos de las diferentes partidas son menores que en condiciones de completa disponibilidad.     
La Guía de Reparaciones, Reformas y Mantenimiento de edificaciones Existentes consta actualmente con 2.643 partidas cuya estructura general es como sigue:

R.113.183.009
 m2
Reposición de pedazos de malla ciclón en cerca perimetral cal.09.
B.3.- Guía de Urbanismo

La Guía de Urbanismo recopila todas las partidas para la ejecución de obras referentes al suministro de servicios (Agua Potable, energía eléctrica, gas industrial y domestico, recolección de aguas de lluvia y de aguas residuales, telefonía, etc.) y  acondicionamiento de un área de terreno (movimiento de tierra, terraceo, nivelación, parcelamiento, vías de acceso, etc.); para la posterior ejecución de proyectos de viviendas o zonas de desarrollo industrial.     
La Guía de Urbanismo consta actualmente con 988 partidas cuya estructura general es como sigue:

U.222.000.000
 m3
Construcción de terraplenes, utilizando material transportado por mototraillas.
B.4.- Guía Electromecánica
La Guía Electromecánica recopila una serie de equipos y tareas de carácter electromecánico de amplia utilización en proyectos de edificaciones de vivienda, comerciales e industriales como equipos de ascensores, escaleras mecánicas, equipos hidroneumáticos, puertas automáticas, sistemas de seguridad y control de acceso.
La Guía Electromecánica consta actualmente con 848 partidas cuya estructura general es como sigue:

E-723.311.330
 s.g.
Ascensor marca schindler, modelo 100l, 7 paradas,  2 velocidades.
B.5.- Guía de vialidad
La Guía de vialidad consta de partidas que tienen como objetivos la ejecución de obras de construcción  y mantenimiento de calles, carreteras y autovías; así como, las obras de servicios  y control de tráfico asociadas.

La Guía Electromecánica consta actualmente con 756 partidas cuya estructura general es como sigue:

C.121.000.201

 Ton

Pavimento de concreto asfáltico en caliente tipo II de cm. de espesor con agregados procedentes de explotación de cantera, producto de voladura y triturado, sin incluir el transporte de los agregados ni de mezcla asfáltica.

B.6.- Guía Eléctrica (Redes Aéreas)

La Guía Eléctrica ha sido elaborada por ingenieros eléctricos que laboran para el sector eléctrico público. Esta guía es un esfuerzo por normar las obras y procedimientos más comunes utilizados por los contratistas del sector y a tal efecto recoge gran parte del trabajo realizado por Corpoelec y Cadafe a través de los años con miras a la estandarización de dichas obras y procedimientos. En esta primera fase, la Guía Eléctrica está enfocada a Redes Aéreas de Baja Tensión, aunque contiene algunas partidas de Alta Tensión. 

Debido a que no existe una norma oficial, la codificación de las partidas no sigue ningún parámetro preestablecido como por ejemplo el que indican las normas COVENIN.
La Guía Eléctrica consta actualmente de 527 partidas cuya estructura general es como sigue:

4448RA

 Und.

CONEXIÓN A CAJA DE DISTRIBUCIÓN

B.7.- Guía de Saneamiento ambiental
La Guía de saneamiento ambiental contempla partidas en su mayoría en el área de la ingeniería civil, cuyo objetivo consiste en la ejecución de tareas de control y detección, prevención y protección del medio ambiente de los posibles efectos del desarrollo de proyectos de carácter civil; como edificaciones y vías de comunicaciones de pequeña a media envergadura.   

La Guía de Saneamiento Ambiental consta actualmente con 601 partidas cuya estructura general es como sigue:

A.800.512.000
 Und.
Limpieza y mantenimiento torrenteras de concreto armado.
