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EDIFICACIÓN

INTRODUCCION

En vista de la gran necesidad y del vacío que existe para la determinación de los Alcances y Codificación de las  Obras  de URBANISMO se comenzó a desarrollar estas Consideraciones básicas tomando  de base  las siguientes normas :

· Covenin 2000-92 y su SUPLEMENTO Nº 1-1.999, en su Parte II.B. (EDIFICACIÓN)

· Covenin 2000-91  Codificación de partidas  del Sector Vialidad y Covenin 2000-87 Especificaciones  Parte I Carretera.

· Norma INOS  1.976 , ESPECIFICACIONES  PARA ACUEDUCTOS Y CLOACAS.

· Norma  Cadafe

Como es conocido  el Sector Urbanismo se alimenta de diferentes sub-sectores, por lo cual a los efectos de generar una herramientas que   permita  elaborar presupuestos de obras  de este sector con criterios de justicia y nacionalidad era de imperiosa necesidad .

TITULO 1  GENERALIDADES

· VALIDEZ Y ALCANCE DE LA NORMA PROPUESTA

Este Anteproyecto de  Norma establece los criterios para la determinación de los Cómputos Métricos y la Codificación de las Partidas para el presupuesto de URBANISMO que se ejecuten en el territorio nacional. 

Su desarrollo es parcial, ya que la misma esta en estudio.

· ORGANIZACIÓN DE ESTA NORMA

Esta Norma está constituida por:

1. Esquemas de Codificación de partidas y la lista de partidas organizadas por Títulos, Capítulos y sub-capítulos que guardan  relación con la codificación de las partidas. 

2. Definiciones Generales.

3. Criterios de codificación de partidas.

4. Alcance de las partidas.

· ESQUEMAS DE CODIFICACION

Los esquemas de Codificación de partidas se discriminan según lo siguiente:

U0
ESTUDIOS Y PROYECTOS

U1
OBRAS PRELIMINARES

U2
MOVIMEINTO DE TIERRA

U3
OBRAS PREPARATORIAS

U4
ACUEDUCTO

U5
CLOACAS Y DRENAJES

U6
ELECTRIFICACIÓN

U8
VIALIDAD Y CONEXAS

U9
TRANSPORTE

· Criterios de codificación de partidas

Todas las partidas de un presupuesto estarán completamente definidas por su código, descripción completa y la unidad de medida conforme a la presente Norma. Cualquiera omisión o modificación de alguno de los aspectos antes mencionados, invalida dicha partida para efectos de esta Norma.

En esta Norma propuesta figuran las partidas más usuales, pero mediante la agrupación lógica de las diferentes variables y siguiendo los lineamientos básicos de los esquemas generales de elaboración de partidas que figuran al final de cada capitulo, se pueden crear los nuevos códigos, descripción y unidad de medición de las partidas que sean necesarias siempre y cuando estén definidas detalladamente en las especificaciones particulares de la obra. 

Al igual que la parte II.A como las partidas están intrínsecamente vinculadas a un Banco de datos referenciales, a los fines de esta Norma no está permitido:

· El uso del concepto suma global (S.G.)

· La equivalencia de partidas

· El fraccionamiento de partidas

· La combinación de partidas o de sus fracciones para formar nuevas partidas.

· Alcance de las partidas

Para esta Norma se mantiene vigente, en toda su extensión, el punto 2.6 de la Norma Covenin 2000-92 en su parte II.A EDIFICACIONES, además de lo siguiente: 

En general en todas las partidas queda incluido en el precio unitario la movilización interna de los materiales provenientes de la preparación del sitio y/o materiales para ser utilizados en la construcción hasta el lugar definitivo de acopio dentro de la misma Planta o Nivel donde se ubique el área de ejecución de los trabajos. 

En general, en  las obras de Urbanismo, queda incluido en el precio unitario el transporte horizontal con  retroexcavadora  de los materiales provenientes de la preparación del sitio ó  el de materiales para ser utilizados en la construcción, con su incidencia de equipo y mano de obra respectiva. 

TITULO 2  PARTIDAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANISMO 

Definición

Comprende las actividades que se requieren para la elaboración del proyecto, y otros estudios relacionados con los trabajos de Urbanismo los cuales se agrupan de la siguiente forma : Movimiento de tierra, Acueducto, Cloacas y drenajes, electrificación  y la vialidad con sus obras de servicios, tales como brocales, cunetas, aceras etc.

Alcance

Este capítulo esta incluido en el alcance del capítulo U0  (en desarrollo) 

TITULO 3 PARTIDAS DE OBRAS DE URBANISMO

Alcance

Este Título comprende los siguientes  capítulos:

U1
OBRAS PRELIMINARES

CAPITULO U1  OBRAS PRELIMINARES

Definición


En esta Norma se entiende por obras preliminares el conjunto de trabajos y obras que deben ejecutarse antes del desarrollo Urbanístico, para proteger el terreno y las construcciones colindantes, así como para facilitar y permitir la iniciación y desarrollo de las construcciones.


En el caso de construcción de edificaciones sobre una ya exis​tente, las obras preliminares incluyen los trabajos de acondicio​namiento de la edificación existente tales como demolición y limpieza.
Alcance

Este Capítulo está  constituído por las siguientes Subcapítu​los, cuyo esquema de codificación y la descripción de sus Parti​das se suministran al final del Capítulo:

u11...
Instalaciones provisionales.

u12...
Limpieza, despeje y deforesación del terrreno.

u13...
Replanteos

u14...
Demoliciones.

u15...
Remociones.

u16...
obras de seguridad

u17...
sondeo y exploraciones

u18...
Desviosde cursos de agua.

SUBCAPITULO U11 INSTALACIONES PROVISIONALES


Este Subcapítulo comprende el siguiente grupo de Partidas:

U111...
Construcciones convencionales.

U112...
Construcciones prefabricadas.

U113...
Cercas y Portones. 
Alcance

Comprende  todas  las  construcciones provisionales que se requieran para la ejecución de la obra, tales como oficinas, incluyendo las de la Inspección, depósitos de materiales, vestua​rios, casetas, comedores, dormitorios, sanitarios,  instalaciones de luz y fuerza eléctri​ca, instalaciones sanitarias, obras de drenaje y la construcción necesaria para el mon​ta​je y desmontaje de equipos a utilizarse en la construcción. Se incluirá además  las aducciones, acometi​das y descargas necesarias que prestan servicios únicamente para las obras provi​sionales dentro del área de la construcción, las cuales se considerarán como partidas separadas..


Las construcciones prefabricadas desmontables y las móviles o rodantes ("trailers") son por cuenta del Contratista por lo que su retiro y/o desmontaje del sitio de la obra está incluido en el monto de estas Partidas. Las cons​trucciones convencionales y las prefabricadas no desmontables son propiedad del Contratante, incluyendo  todo artefacto empotrado a excepción del aire acondi​cionado, cocina y nevera por los cuales  se  pagará  por  su uso cuando sea debidamente aprobado por el Organismo contratante. En caso de ser necesario, el Contratante pagará su demolición, carga y transporte por las Partidas correspondientes a estas  acti​vida​des. Las construcciones  e instalaciones objeto de  estas Parti​das cumplirán las requisitos y disposiciones legales de  higiene  y  seguridad  industrial  y  de  seguridad  estructural  previstas en las Normas COVENIN - MINDUR, en las Normas del Ministerio de Sanidad y  Asistencia Social, la Ley del Trabajo y el Con​trato Colectivo de Trabajo vigentes.

Medición

La unidad de medida será conforme con las características de las Partidas, por ejemplo el metro (m), el metro cuadrado (m2) y el metro cuadrado por día (m2/día) para las construcciones prefabricadas rodantes (trailers)  y  prefabricadas desmontables.


Se computará el área de construcción por planta en verdadero tamaño.

PARTIDAS U113 CERCAS Y PORTONES

Alcance

Comprende la construcción de cercas y portones que servi​rán para el cerramiento exterior provisional  del  terreno  donde  se ubicará la obra, su precio unitario abarca los traba​jos que sean preciso realizar para su colocación  como las fun​daciones de los parales,  vigas de fundación, machones, vigas de corona, etc., en los casos que se requieran.  Las puertas y portones sean o no del mismo material, se computarán como Partidas separadas. 

Medición 


Según el caso, la unidad de medida será el metro ( m) o el metro cuadrado (m2).

SUBCAPITULO U12 LIMPIEZA DEL TERRENO

Este Subcapítulo comprende el siguiente grupo de Partidas:

U121...
Deforestación.

U122...
Tala de vegetación herbácea.

U123...
Tala y desraizamiento de árboles individuales.

PARTIDAS U121 DEFORESTACION

Alcance


Comprende  el desraizamiento y todos los trabajos para la remoción, quema y limpie​za de árboles, leños, arbustos, matorra​les, pastos, cultivos, raí​ces, desechos vegetales y en general, de todo tipo de vege​ta​ción en las zonas indicadas en los planos o señalada por el Profesional Responsable por la parte contratan​te, previa la auto​rización legal correspon​diente.  Queda incluido en el precio la eliminación de los des​perdicios por quema o por cualquier otro sistema que no involucre la carga y el transporte de los mismos. No obstante cuando a criterio del Profesional Responsable por la parte contratante se considere necesario la carga y el transporte de los desperdicios, se medi​rán y paga​rán por los Grupos de Partidas U134 y U903 respectivamente.

Medición

Se  computarán  las áreas realmente deforestadas en verdade​ro tamaño. En la descripción de las Partidas se  establecen  varias categorías de acuerdo al área a deforestar y como unidad de medi​da la hectárea (ha) o el metro cuadrado (m2). El Profesional Responsable por la parte contratante definirá, en base a las características de la vegetación del terreno, el tipo de deforestación a efectuarse, el cual será excluyente para un mismo terreno. La densidad de la vegetación existente se tomará en cuenta en los rendimientos de los análisis de precios unitarios de dichas partidas.

PARTIDAS U122 TALA DE VEGETACION HERBACEA 

Alcance

Comprende la tala de vegetación herbácea del terreno asig​nado para la construcción de la obra, así como la quema de los desper​dicios.

Medición 


La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) según co​rresponda a la descripción de la Partida.


Se  computarán  las áreas realmente taladas, en ver​dade​ro tamaño.

PARTIDAS U123 TALA Y DESRAIZAMIENTO DE ARBOLES INDIVIDUALES

Alcance

Comprende la tala y desraizamiento o traslado de árboles y plantas que sean un obstáculo para la ejecución de los trabajos indicados  en los planos o autorizados por el Profesional Responsable por la parte contratante o el Organismo Público compe​tente, previa la autoriza​ción legal correspondiente. Esta Par​tida se aplica exclusi​vamente cuando se trate de árboles ais​lados que no hayan sido contemplados en las Partidas anteriores E121 y E122, siempre y cuando las cantidades taladas sean menores de 5 piezas por hectárea, para árboles con altura mayor de 5 m. Y menores de 10 piezas por hectárea para árboles con altura inferior a 5 m.

Medición

La unidad de medida será la pieza (pza.) y  se computarán por elemen​tos  aislados.

SUBCAPITULO U13 DEMOLICIONES
Definición  


Demolición: Fragmentación de una edificación, o parte de ella, en tamaños tales que puedan ser transportados al sitio de disposición final

Alcance  


Comprende la demolición de aquellas construcciones o ele​mentos aislados que obstaculicen la nueva construcción tales como  fun​daciones, columnas, techos, muros de sostenimiento, paredes, pavimentos, estanques, etc., y la movilización interna dentro del terreno ó área de la obra de los es​combros hasta el lugar definitivo de carga para bote, el cual será asignado por el Profesional Responsable de la obra por la parte contratante. El precio unitario no incluye la carga ni el transporte de los escombros, que se computarán según los Grupos de Partidas U134 y U903, respectivamente.


En  el caso de miembros o elementos constructivos no visibles hasta el momento de excavar, el Contratista tendrá el derecho de solicitar la modificación de las cantidades de obras contratada a que diere lugar,  siempre y cuando esta solicitud esté debidamente documentada  y conformada por el Profesional Responsable de la obra por la parte contratante.


Este Subcapitulo comprende el siguiente grupo de Partidas:

U131...
Demoliciones de construcciones.

U132...
Demoliciones de elementos aislados.

U133...
Demoliciones de pavimentos y similares.

U134...
Carga de material procedente de la demolición.

Medición 


Para las demoliciones de construcciones la unidad de medida será el metro cua​drado (m2) de construcción a demoler, correspondiente al área total  obtenida de la suma de las áreas en verdadero tamaño de cada uno de los pisos o techos. En el caso de demoliciones de casas de una planta y ranchos, en el alcance de dichas partidas se incluye la demolición de la infraestructura. En  las demoliciones de edificaciones de más de una planta se establece la separación de Demolición de Infraestructura y Demolición de Superestructura, manteniendo el mismo criterio de medición y de acuerdo a lo señalado en los planos del nuevo proyecto ó en su defecto a criterio del Profesional Responsable por la parte contratante.


La demolición de las obras de arte, pavimentos, brocales y ace​ras se medirá en metros cúbicos (m3) según la cubicación del elemento a demolerse.


Para los elementos o miembros aislados la unidad de medición será la indicada en la codificación y descripción de la Partida . En los casos no contemplados , la unidad de medida corresponderá a la de su construcción (pieza, metro (m), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), kilogramo fuerza (kgf)). Se considerarán las partidas de demolición de elementos aislados de concreto o mampostería de acuerdo a su posición (verticales, horizontales o inclinados)


En las Partidas E134 Cargas de material procedente de la demolición, la uni​dad de medida será el metro cúbico (m3). En  las Partidas E134 y E903 se usará el metro cúbico (m3) para medir el volumen de escombros en esta​do  suel​to, incluyendo vacíos, sobre  camiones, tanto para la carga  como para el transporte.

SUBCAPITULO U14 REMOCIONES

Definición  


Remoción: Desmontar  y/o desarmar, sin afectar las características principales de los elementos de una edificación, de tal manera  que puedan ser transportados para su eventual reutilización

Alcance 


Comprende la remoción  de  aquellas  estructuras, miembros o elementos que deben  ser desarmados y desmontados sin dañar​los, tales como monumentos,  estructuras metálicas o de madera, es​tanques metálicos elevados, cercas, etc. En todos los casos queda incluido en el precio unitario la movilización interna de los mismo y  el  posible  almacenamiento  provisional dentro del terreno de la obra, en el sitio señalado por el Profesional Responsable por el ente contratante.


En el caso de las estructuras metálicas la Partida de Remoción incluye la clasificación, el movimiento interno den​tro del terreno de la obra y el apilamiento provisional del mate​rial. En caso de requerirse limpieza por medios mecánicos y/o protección con pin​tura anticorrosiva u otro tipo de revestimien​to, estas se compu​tarán por Partidas separadas. El precio unitario no incluye la carga ni el transporte de los elementos removidos, que se computarán según los Grupos de Partidas E147 y E903, respectivamente.


Este Subcapítulo comprende los siguientes grupos de Partidas:

U141..     Remociones de elementos metálicos.

U142...    REMOCIONES DE ELEMENTOS DE MADERA

U143...    REMOCIONES DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA

U144...    REMOCIONES DE ELEMENTOS COMBINADOS

U145...    REMOCIONES DE ARTEFACTOS

U146...    REMOCIONES DE MONUMENTOS

U147...    Carga de elementos procedentes de remociones.

Medición 


La unidad de medida será el kilogramo fuerza (kgf), el metro (m) o el metro cuadrado (m2), o el metro cúbico (m3), o la pieza (pza.)medida en la forma indica​da para el cómputo de su construcción original.


En los Grupos de Partidas E147 Carga de elementos procedentes de remo​cio​nes, la unidad de medida será la tonelada fuerza (tf) o el  metro cúbico (m3).




SECCIÓN TECNICA FIJA 
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