ANTEPROYECTO DE LA NORMA Covenín 2000-92

· PROPUESTA MODIFICACIÓN SUBCAPITULO E.36.

· PROPUESTA MODIFICACIÓN SUBCAPITULO E.61 y E.62

Se modificó el Esquema E.6 Instalaciones Sanitarias y Especiales, Subcapítulo E.61 Del Suplemento Nº 1 de la Norma Covenín 2000-92, de manera de insertar tuberías Agua Helada y Agua de Condensación, y Tuberías Aguas Claras de PVC ASTM Fría y Caliente, variando el Código, aparte de por el tipo de material y el diámetro, también por tipo de conexión (roscada, soldada, con brida), se insertaron partidas de tuberías de Agua Helada de Acero Negro soldada y roscadas. Se varió el Esquema E.62 Puntos Sanitarios por la misma razón anterior. Se anexa copia del Esquema.

· ANTEPROYECTO CAPITULO E.7 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

Se anexan Esquemas de Codificación y los alcances y medición.


