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En esta Norma las Instalaciones electromecánicas comprenden el suministro e instalación de los sistemas de Aire Acondicionnado, Detección,Protección y Extinción de Incendios, Vapor, Transporte, Recolección y Eliminación de Residuos Sólidos, Aire Comprimido, gases y Vacío, etc. destinados a suministrar los servicios básicos de las edificaciones conforme a los planos y especifi​caciones del proyecto. 

En  el alcance de este Capítulo no se incluyen las Partidas de tuberías y conexiones de los sistemas de incendios, gases, residuos sólidos y a los desagües de los sistemas de aire acondicionado y demás elementos cuya codificación aparecen en los Capítulos E5: Instalaciones Eléctricas y E6: Instalaciones Sanitarias y Especiales por donde se computarán las partidas correspondientes


Este Capítulo comprende los siguientes Subcapítulos:

E71
SISTEMAS  DE AIRE ACONDICIONADO


E72
SISTEMAS DE DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

E73
SISTEMAS DE VAPOR

E74
SISTEMAS DE TRANSPORTE

E75
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS

E76
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO, GASES Y VACÍO.

E77
SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

E78
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

E79
SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUAS

En el precio unitario de las Partidas se incluyen los mate​riales y su transporte hasta el sitio de la obra, el uso de las maquinarias y herramientas, el replanteo y la mano de obra nece​sarios para la total y completa ejecución de las mismas, así como también los remates y la recolección de sus desperdicios.

      El pago de estas Partidas se efectuará una vez colocadas y pro​badas las correspon​dientes instalaciones electromecánicas. 

SUBCAPÍTULO  E71 SISTEMAS  DE AIRE ACONDICIONADO
Alcance 

Comprende el suministro, transporte e instalación de todos los artefactos y accesorios que abarcan dicho Sistema, conforme a los planos y especificaciones del proyec​to de Instalaciones electromecánicas. 


En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, el uso de las maqui​na​rias y herramientas, el replanteo y la mano de obra necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario así como también las pruebas que se requieran, remates y recolección de los  desperdicios, según la siguiente codifica​ción y descripción que se detalla al final del presente Subcapí​tulo, las tuberías completamente terminadas se computarán por el Subcapitulo E.61.

E711...
unidades de aire acondicionado 

E712...
difusores.

E713...
REJILLAS

E714...
ROMANILLAS        
E715 ...
ventiladores

E716...
vÁlvulas

E717...
bombas

e718...       
e719...       accesorios del sistema    

Medición:

 La unidad de medida será: la pieza (pza.) en los casos de Unidades de Aire Acondicionado, Difusores, Romanillas, Rejillas, Ventiladores, Válvulas y Bombas; el metro lineal (m) el aislamiento para  tuberías y las mangueras flexibles; el  metro cuadrado (m2) en el caso de los Aislantes para Ductos; y el kilogramo fuerza (kgf) en el caso de los Ductos.

En el alcance de las partidas se incluyen los elementos de fijación y los remates necesarios para su colocación

SUBCAPÍTULO  E72 SISTEMAS  DE DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO
Alcance 


Comprende el suministro, transporte e instalación de todos los artefactos y accesorios que abarcan dicho Sistema, conforme a los planos y especificaciones del proyec​to de Instalaciones electromecánicas. 



En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, el uso de las maqui​na​rias y herramientas, el replanteo y la mano de obra necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario así como también las pruebas que se requieran, remates y recolección de los  desperdicios, las tuberías completamente terminadas se computarán por el Subcapitulo E.61. y los cables por el capitulo respectivo.


Este Subcapítulo comprende los siguientes renglones


E721: SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS


E722: SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDAS E721: SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

        En este renglón se incluye  los siguientes grupos de partidas:
E7211...
TABLERO CENTRAL DE CONTROL 

E7212...
detectores..

E7213...
ESTACIONES MANUALES DE ALARMA
E7214...
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA        
E7215 ...
DIFUSORES DE SONIDO

E7216...
ACCESORIOS

Medición:

 La unidad de medida será: la pieza (pza.) En el alcance de las partidas se incluyen los elementos de fijación y los remates necesarios para su colocación

PARTIDAS E722: SISTEMAS DE EXTINCIÓN  DE INCENDIOS

        En este renglón se incluye  los siguientes grupos de partidas:
E72211...
GABINETES 

E72212
MANGUERAS

E72213...
VALVULAS DE INCENDIO.

E72214...
CABEZAS DE ROCIADORES.

E72215...
SIAMESAS.

E72216...
ACOPLES PARA MANGUERAS.

E72217...
HIDRANTE.

E72231...
EXTINTOR PORTATIL.

E72232...
EXTINTOR SOBRE RUEDAS.

Medición:

La unidad de medida será: la pieza (pza.) En el alcance de las partidas se incluyen los elementos de fijación y los remates necesarios para su colocación.

